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第一部分  询价公告

根据《绍兴市人民医院物资采购工作指引》和《小额物资管理办法》要求，我院将对以下货物进行公开报名询价。请符合要求的供应商前来报名询价，现将有关事项公告如下：

一、询价编号：HW2026-008     
二、询价采购项目名称及数量
	标项
	标段名称及数量

（详见招标文件）
	预算金额（上限价）
人民币单位：元
	到货、安装期限
	评分标准

	01
	罗茨风机采购项目
	46000
	自中标结果发布起7个工作日
	最低评标价法


三、供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 ；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目的特定资格要求：/
3.本项目不接受联合体参与投标。

四、资格审查方式：资格后审。
五、投标时间及方式：
1、投标时间：2026年10月30日至 2026年11月3日17点止，逾期不予接收；

2、投标方式：报名供应商在规定时间内按询价书的编制要求以PDF格式编辑询价文件按要求发送至邮箱772321530@qq.com
六、开标时间：投标截止日三个工作日内。

七、投标与开标注意事项：本项目采用不见面开标方式：

本项目招标文件内若对开标现场原件核验不作要求的，采购人有权在标后对中标候选人进行原件核验。投标人对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，如中标后无法提供投标响应文件中复印件所对应的原件：（1）采购人有权拒绝与中标方签订合同，并追究其缔约过失责任；（2）违法违规的报监管部门查处；构成犯罪的依法追究刑事责任。

八、联系方式：

采购单位：绍兴市人民医院

采购联系人：朱老师、高老师
联系电话：0575-88558900、0575-88558839  
绍兴市人民医院

2026年 10月30日

第二部分 询价须知

一、询价须知

1、采购方式：

1.1 本次自行采购采用询价采购方式进行。

1.1.1询价是指参加询价采购活动的按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

1.1.2询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人，经采购人确认后，成交结果将在绍兴市人民医院官方网站进行公告。

1.1.3供应商报价高于预算金额（上限价）的询价响应做无效标处理。

1.1.4有两个或两个以上供应商对同一标的最低报价相同的，则当场抽签决定中标者。

1.1.5询价小组不向落标方解释落标原因，不退还响应文件。

1.2本询价通知书如涉及各类品牌、型号，则所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，供应商也可根据询价通知书得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购人实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品设备性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合采购人实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在响应文件中提供的，其询价响应可能会被拒绝（或作无效投标）。

1.3本次询价以公告中的总金额作为上限价。

2、开标

2.1供应商法定代表人或其授权代表无须参加开标会议。

3、询价书的编制

3.1报价一览表；

3.2法定代表人授权委托书(个体工商户不允许授权委托)

3.3企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）；
3.4法定代表人身份证明书（格式见第四部分附件）；

3.5询价承诺书（格式见第四部分附件）；

3.6售后服务承诺（若有，格式自拟）;

4、报价

4.1供应商应按询价公告中《报价一览表》格式填写，均用人民币报价。

4.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括但不限于货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用。《报价一览表》单价与总价矛盾时，以单价计算为准。
4.3报价只允许有一个，有选择的报价将不予接受。
5、授予合同

5.1成交供应商须在中标公告发布后30日内和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。
6、响应文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理

6.1未按照询价公告规定要求时间投标的及签署、盖章的；

6.2不具备询价公告中规定供应商投标资格要求的；

6.3授权代表无《法定代表人授权委托书》；

6.4《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；

6.5参加询价的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；
6.6供应商递交两份或两份以上内容不同的响应文件，且未声明哪一份有效的；

6.7报价一经涂改，未在涂改处加盖供应商单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
6.8因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经询价小组认定为无法评审的；

6.9出现同一标的物或本次询价产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现前后描述不一致，经询价小组认定后为无法评审的；

6.10《响应产品详细配置清单》不真实填写或弄虚作假的； 

6.11对询价产品技术规格未详细应答，致使询价小组无法评审的；

6.12响应文件有采购人不能接受的条件；

6.13评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的；
6.14报价超过预算金额或上限价的；

6.15询价小组认定有重大偏差或实质性不响应询价公告要求的；

6.16其他违反法律、法规的情形。
7、评分标准
1.1最低评标价法。

第三部分 询价项目范围及要求
	
	产品清单

	名称
	技术参数要求
	数量（套）
	上限金额（元）
	质保期

	罗茨风机
	参数：风量 10m³/min   压力 50KPA，功率15kw，含风机主机和配套电机，含消音器隔音系统，含连接管路管件，阀门配件。含现场吊装，原有拆除，现场人工安装调试。

性能描述：

罗茨风机为容积式风机，输送的风量与转数成比例，叶轮为两叶或者三叶型，叶轮每转动一次，由2个叶轮进行多次吸、排气，叶轮与椭圆形机箱内孔面及各叶轮三者之间保持微小空隙，由于叶轮互为正反向匀速旋转，使箱体和叶轮所包围的一定量的气体由吸入的一侧输送到排出一侧。

1.1  风机系统组成及性能

1.1.1全套设备包括罗茨风机主机、配套电机、空气过滤器、进口消音器、出口消音器、整体底座（含电机座、皮带罩）、减震垫、泄压阀、止回阀、挠性接头、压力表、V型三角带、地脚螺栓等联接附件等。

1.1.2 风机采用高精度同步齿轮，传动平稳，同步步轮采用浸油润滑。

1.1.3罗茨风机的型式为单级罗茨风机，在运行条件范围内，鼓风机机组运行平稳，无异常噪音，无振动，无过热现象。

1.1.4 输出的空气清洁，不含任何油质灰尘。

1.1.5 叶轮运转可高速化，不需要内部润滑，而且结构简单，运转平稳，性能稳定。

1.1.6 在额定工况流量下，压力差允许误差±5%。

1.1.7 风机每个叶轮在组装前做静态平衡和动态平衡试验。

1.1.8 润滑油规格

润滑油牌号：220号重负荷工业齿轮油

润滑脂牌号：高温合成润滑脂

2.1  鼓风机主机结构及材质

2.1.1鼓风机壳体、端盖、由灰铸铁HT200制造，制造采用树脂砂铸造，时效处理，油箱由铸铁HT200制造。鼓风机壳具有160℃的设计温度和表压110Kpa的设计压力，接口进行机加工光滑平整，保证装配气密封。使用寿命可达100000小时。三叶型叶轮风机驱动端轴承采用脂润滑，齿轮端采用飞溅油润滑，保证了风机稳定运行。

2.1.2 鼓风机叶轮由球墨铸铁加工，为QT500材质，转子叶面型线为渐开线，经精密加工和研磨以达到应有的尺寸。使用寿命达到100000小时。

2.1.3 传动齿轮材质为20CrMnTi或40Cr合金钢，经高频淬火处理，采用磨齿加工制造，5级精度，使用寿命达到50000小时。齿轮传动装置和外壳体，由铸铁制造，具有足够刚度，在最大荷载时仍能保持轴的位置不动，齿轮壳体的部件精密加工，以使其与轴承安装。

2.1.4 轴承材料为GCr15，使用寿命达到30000小时。

2.1.5 罗茨风机的底座作为一个单独部件，具有足够的刚度，在上面安装设备时不会产生变形或造成损坏，并提供所需的地脚螺栓。

2.1.6 罗茨风机与电机采用皮带传动。
	1
	46000
	一年

	★本项目涉及所有费用请各投标人综合考虑（不得额外加价），包括但不限于：1、输运费、搬运费、调试费、吊装费、安装费和增值税费等；2、送至指定地点；3、含风机主机、电机、连接管路管件和阀门配件等，旧机拆除等。


第四部分 响应文件附件格式
附件1：报价一览表（格式）
供应商名称：                                    
标    项：                                      
询价编号：                                      

单位：元
	序号
	投标名称
	规格型号
	单位
	数量
	投标单价（元）
	金额（元）
	投标品牌

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


注：以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。本表所填内容必须与 “响应产品详细配置清单”对应内容相一致。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

                                                     日期：    年   月   日

附件2：法定代表人授权委托书（格式） 

本授权委托书声明：我         (姓名)系                            

（供应商名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            。以本公司的名义参加                                        （采购人）组织的                                             询价活动。代理人在询价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：
供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附：授权代表身份证复印件（正反面、盖章）

附件3：法定代表人身份证明(格式)
投 标 人：                              
地    址：                              
姓    名：                     

身份证号码：                   

职   务：                     
系                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                             （盖章）

年  月  日

附：法定代表人身份证复印件（正反面、盖章）

附件4：（格式）
询价承诺书

针对本项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加              （编号：HW2026-008）自行采购的询价。

1、本公司承诺参加此次自行采购活动近三年，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本公司所响应标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

3、本公司保证在本次询价项目中所提供的资料全部真实和合法。

4、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他供应商。

5、本公司保证绝不向采购人等有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

6、同意此次询价公告中的各项内容。
7、同意提供按照贵方可能要求的与询价有关的一切数据或资料等。
8、本单位如中标，保证按照响应文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条
如有违反以上承诺,本公司愿意接受采购人对响应文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。
供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

年   月   日
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